### **SØKNAD OM GRAVINGSLØYVE**

**Dato:** \_\_/\_\_ 201\_

**Søknaden gjeld graving:**

Gjennom kommunal veg (vegnummer/namn): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ med boring graving

Langs/ved kommunal veg (vegnummer/namn): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Planlagd arbeidsstart: \_\_/\_\_ Arbeidsperiode: \_\_\_ arbeidsdagar Planlagd sluttdato: \_\_/\_\_

Er andre kabelaktørar gitt muligheit til å delta i grøftetrasé? JA NEI


Kven er kontakta? Telenor Tafjord Kraft Andre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kven blir med? Ingen Følgjande: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reasfaltering: Innbetaling til GK Følgjande asfaltfirma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Arbeidsforklaring med grøftetverrsnitt**

Beskriv kva som skal utførast, kva som skal ned i grøfta av materiell/utstyr og teikn ein enkel tverrprofil av grøfta. Sett på grøftebreidde og djupne samt eventuelle andre aktuelle mål:



**TILTAKSHAVAR:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Namn på tiltakshavar/firma Adresse Mobil *Underskrift*

**ANSVARLEG SØKJAR:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Namn på tiltakshavar/firma Adresse Mobil *Underskrift*

**ANSVARLEG UTFØRANDE**:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Namn på tiltakshavar/firma Adresse Mobil  *Underskrift*

**GRAVEMELDING**

I samband med all graving skal Giske kommune kontaktast for avklaring om tiltaket er i konflikt med kommunale planer eller leidningsanlegg.

**Det skal søkjast om graveløyve for:**

* All graving i kommunalt areal.
* Arbeid innafor 2 meter frå kanten av vegen/gangvegen
* Arbeid innafor vegens fyllingsfot eller skjæringstopp
* Arbeid i regulert vegareal
* Boring/pressing gjennom veg

Ved tvil skal kommunen kontaktast for avklaring.

Graveløyve er gebyrbelagt.

**NORMALVILKÅR FOR GRAVELØYVE**

1. Søknaden om graveløyve og skiltplan skal vere utfylt med målsett kartvedlegg. Som kartgrunnlag skal nyttast kommunen sitt Gemini-kart i målestokk 1:500 eller 1:1000. Dette kan fåast ved å kontakte Giske kommune.
2. Ansvarshavande for utføring og skilting skal vere til stades under arbeidet og skal til ei kvar tid kunne framvise kopi av godkjend graveløyve, skiltplan og eventuelt skiltløyve.
3. Ansvarleg søkjar har gjort seg kjend med eksisterande kabel- og leidningstrasear i nærleiken og har bedt om påvising om naudsynt.
4. Ansvarleg søkjar skal kontakte aktuelle kabelaktørar for å avklare grøftedeltaking før søknad blir sendt inn. Aktørar som takkar nei må rekne med ei karantene på min fem år for ny graving i same trasé.
5. I ubebygde/uregulerte områdar skal ein forsøke å leggje gravetrasé utom vegareal, meir enn 2-3 meter frå vegkant.
6. Det skal handgravast nærare enn 1 meter frå kommunale vass- og avløpsleidningar.
7. Tiltakshavar/ansvarshavande kan bli gjort erstatningsansvarleg for skade på vass- og kloakkanlegg dersom ovannemnde prosedyre ikkje blir følgd.
8. Tiltakshavar er ansvarleg for å innhente graveløyve på privat grunn og i private avkjørsler.
9. Ved avstenging av vegar for kollektivtransport skal ansvarleg søkjar kontakte busselskap for ei avklaring. Dette skal vere gjort før søknad sendast til kommunen.
10. Ved graving i veg skal vegdekket på førehand sagast (0,5 m utom grøftekant). Overbygninga på vegen (øvre 0,5 m) skal utskiftast med reine masser av gradert grus og med eit foreløpig toppdekke av 5 cm oljegrus.
11. Reasfaltering skal betalast av tiltakshavar (førehandsbetaling til kommunen eller innleie av asfaltfirma etter avtale med kommunen). Hovudregel for reasfaltering er: gangveg; heile breidda, køyreveg smalare enn 3 meter; heile breidda, køyreveg breiare enn 3 meter; halve breidda.
12. For å unngå skader på vegdekket skal strø av trebord eller liknande nyttast når beltegåande maskin nyttast på vegen.
13. Grunneigarar kan ha private vass- og avløpsleidningar som ikkje er teikna inn i kommunens leidningskart eller er teikna inn med låg nøyaktigheit. Aktuelle grunneigarar må kontaktast av ansvarleg søkjar for påvising.
14. Ansvarleg entreprenør varslar byggherren for kontroll/overtaking så snart arbeidet er avslutta.
15. Graveløyvegebyr fakturerast tiltakshavar direkte om ikkje anna er spesifisert.
16. Giske kommune viser til heftet ”Gravearbeid i offentlege vegar i Giske kommune” for nærare forklaring vedrøyrande tekniske krav/detaljar.

### **SKILTPLAN**

**Vedlegg til søknad om graveløyve datert: \_**\_/\_\_ 201\_

**Vilkår for arbeid og skilting:**

* Arbeidet skal utførast i samsvar med vegvesenet si handbok N301 ”Arbeid på og ved veg” som inneheld forskrifter med utfyllande retningsliner for gjennomføring av varsling og sikring av arbeid på og ved offentleg veg.
* Ansvarleg utførande skal ha gjennomført kurs i arbeidsvarsling.
* Arbeidet skal varslast og sikrast som vist på skissefeltet nedanfor, eller som vist som standardeksempel i temaside til handbok N301
* Ansvarleg for gjennomføring og oppfølging:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namn på tiltakshavar/firma Adresse Mobil Underskrift

Arbeidsvarling i samsvar med skissa nedanfor og/eller i samsvar med standardeksempel nr \_\_ (i handbok N301

”Arbeid på og ved veg” frå Statens vegvesen)

Målsett skisse for skilting/arbeidssikring (benytt eventuelt kommunens eige kart for å beskrive skiltplan)

Tabell for utfylling:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKILT**  **MATERIELL** | | **SPERREMATERIELL** | | **Trafikkregulering som skal nyttast:** | **Kryss av** |
| Skilt nr | antall | Sperremateriell | Antall | * Fri kjøring |  |
|  |  | Sperreplank |  | * Skiltregulering |  |
|  |  | Sperrebukk |  | * Trafikklyssignal |  |
|  |  | Trafikk-kjegle |  | * Manuell dirigering |  |
|  |  | Sperresylinder |  |  |  |
|  |  | Sperrespett |  |  |  |
|  |  | Sperresnor |  |  |  |
|  |  | Sperrevogn |  |  |  |

